|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110年軍品研製修紡織品及防護個裝合格  法人台灣商品檢測驗證中心協驗品項統計表 | | | | | | |
| 項次 | 分類 | 檢 測 品 項 | 檢 測 規 範 | | 收費標準  (元) | 備考 |
| 1 | 紡  織  品 | 特定元素之遷移 | CNS 4797-2  2-1,000 mg/kg | | 4,000/件 |  |
| 2 | 紡織品及相關產品之偶氮 | CNS 15205-1 & CNS 15205-2  1-500 mg/kg | | 2,500/件 |  |
| 3 | 游離甲醛 | CNS 15580-1  16-300 mg/kg | | 3,000/件 |  |
| 4 | 壬基酚(NP) | CNS 15579  1-2,000 mg/kg | | 8,000/件 |  |
| 5 | 辛基酚聚氧乙烯醚(OPnEO) | CNS 15579  1-2,000 mg/kg | | 8,000/件 |  |
| 6 | 壬基酚聚氧乙烯醚(NPnEO) | CNS 15579  1-2,000 mg/kg | | 8,000/件 |  |
| 7 | 有機錫化合物 | NIEA T504.3  0.1-1,000 mg/kg | | 4,500/件 |  |
| 8 | 防  護  個  裝 | 鏡片球面、散光及稜鏡  折射率 | CNS 15067 0 ± 0.12 度 | | 4,000/件 |  |
| 9 | 透光度 | CNS 15067  280 nm – 780 nm/0-100% | | 4,000/件 |  |
| 10 | 紫外線濾光鏡 | CNS 15067  280 nm – 380 nm/0-100% | | 4,000/件 |  |
| 11 | 球面、散光及稜鏡折射率 | CNS 15067  0 ± 0.12 度 | | 4,000/件 |  |
| 12 | 鏡架變形試驗 | | CNS 15067  2 % of 方框中心 | 4,000/件 |  |
| 13 | 材料及表面之品質 | | CNS 15067  應光滑且無銳利凸出物 | 1,000/件 |  |
| 14 | 耐燃性 | | CNS 15067  (650 ± 20)℃ | 4,000/件 |  |