|  |
| --- |
| 110年軍品研製修紡織品及防護個裝合格法人台灣商品檢測驗證中心協驗品項統計表 |
| 項次 | 分類 | 檢 測 品 項 | 檢 測 規 範 | 收費標準(元) | 備考 |
| 1 | 紡織品 | 特定元素之遷移 | CNS 4797-22-1,000 mg/kg | 4,000/件 |  |
| 2 | 紡織品及相關產品之偶氮 | CNS 15205-1 & CNS 15205-21-500 mg/kg | 2,500/件 |  |
| 3 | 游離甲醛 | CNS 15580-116-300 mg/kg | 3,000/件 |  |
| 4 | 壬基酚(NP) | CNS 155791-2,000 mg/kg | 8,000/件 |  |
| 5 | 辛基酚聚氧乙烯醚(OPnEO) | CNS 155791-2,000 mg/kg | 8,000/件 |  |
| 6 | 壬基酚聚氧乙烯醚(NPnEO) | CNS 155791-2,000 mg/kg | 8,000/件 |  |
| 7 | 有機錫化合物 | NIEA T504.30.1-1,000 mg/kg | 4,500/件 |  |
| 8 | 防護個裝 | 鏡片球面、散光及稜鏡折射率 | CNS 150670 ± 0.12 度 | 4,000/件 |  |
| 9 | 透光度 | CNS 15067280 nm – 780 nm/0-100% | 4,000/件 |  |
| 10 | 紫外線濾光鏡 | CNS 15067280 nm – 380 nm/0-100% | 4,000/件 |  |
| 11 | 球面、散光及稜鏡折射率 | CNS 150670 ± 0.12 度 | 4,000/件 |  |
| 12 | 鏡架變形試驗 | CNS 150672 % of 方框中心 | 4,000/件 |  |
| 13 | 材料及表面之品質 | CNS 15067應光滑且無銳利凸出物 | 1,000/件 |  |
| 14 | 耐燃性 | CNS 15067(650 ± 20)℃ | 4,000/件 |  |